**Neutral Density Filters**

**ND FILTER**                         **% LIGHT TRANSMISSION**                     **f:stop REDUCTION**

            0.1                                               80                                                    1/2

            0.2                                               63                                                    3/4

            0.3                                               50                                                    1

            04                                                40                                                    1 1/4

            0.5                                               32                                                    1 ¾

            0.6                                               25                                                    2

            0.7                                               20                                             2 ¼

             0.8                                               16                                                    2 ¾

             0.9                                               13                                                    3

            1.0                                               10                                                    31/4

            1.2                                               6.3                                                   3 3/4

            1.5                                               3.2                                                   4 ¼